

SECCIÓN DE LOZA DE CONCRETO Y UBICACIÓN DE LOS BRAZOS DE CARGA




VISTA SUPERIOR DE LA LOSA DE CONCRETO



RECOMENDACIÓN PARA CIMENTACIÓN EN LOZA DE CONCRETO DEL MUELLE

Se indica utilizar productos químicos y no utilizar tuercas ni plancha en la parte inferior de los pernos de anclaje, debido a que la losa de concreto existe.



DETALLE DEL ARMADO DE LA LOZA EN LA ZONA REFORZADA CON PILOTES

