**ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS: ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS AUTOFILTRANTES REUTILIZABLES**

**EMPRESA SIGNO VIAL**

1. **Estimada, te adjunto brochure del modelo que comercializamos. Me comenta si es de tu interés, para enviarle la proforma formal.**

RPTA: Se desea adquirir mascarillas de tres pliegues reutilizables, no RESPIRADORES (N95 o KN95).

**EMPRESA KDBINTEGRAL**

**1) Somos proveedores de EPP por ello tenemos una amplia gama de productos en cuanto a mascarillas, cuando se refieren a REUTILIZABLES, ¿cuánto es el tiempo de vida que requieren tenga el producto? 1 semana, 2 semanas, 1 mes.**

RPTA: Tiempo de vida: 10 lavadas como mínimo.

Asimismo, en base a las fichas técnicas de los productos químicos utilizados por el fabricante, la empresa debe indicar el tiempo de vida de la mascarilla, considerándose que las propiedades iniciales no deben ser alteradas.

**1.1 Para tener claro**

**La capa externa TUBIGUARD 30-F**

**La capa intermedia ISys AG**

**La capa interior ¿De qué material debe ser? DADO QUE en las CT dice "La capa interna no debe tener acabo funcional con producto químico" es decir puede ser algodón, polipropileno, viscosa o cualquier material textil.**

RPTA: Los productos mencionados para la capa externa e intermedia son referenciales, el objetivo es que brinden productos de características similares o superiores; para la capa interior debe ser 100% algodón.

**2) En cuanto a sus especificaciones técnicas, dice que la empresa licitante debe tener 3 años de antigüedad, nosotros tenemos 1,5 años aprox. de antigüedad con ruc 20 y con ruc 10 más de 8 años, se podría emitir una declaración jurada para sustentar que tenemos continuidad del ruc 10 al 20, o es necesario recurrir al consorcio.**

**El producto solicitado lo podemos trabajar debido a que contamos con los materiales y textiles para realizar lo solicitado.**

RPTA: Siendo un factor no trascendental para el material a ofertar y en base a la consulta realizada por el proveedor se reduce la antigüedad a 1 año 6 meses.

**EMPRESA RUDARVAL**

1. **Se puede participar si se cuenta con un producto que supere las características solicitadas y que no esté comprendido en las normas?**

RPTA: Para el caso de las capas externa e intermedia, pueden ser realizados con productos iguales o superiores, adicionalmente se deben cumplir las normas requeridas.

1. **• Cumplir la NTP 329.200:2020. Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. 1ª Edición. • Contar con tres (3) capas de filtración.**

**• La capa externa debe ser de color diferente y tener acabado funcional con producto químico para repeler agua y aceite, producto similar TUBIGUARD 30-F o superior. El producto químico debe ser aceptado por el Estándar OEKO-TEX.**

**EL STANDAR OEKO ES SOLO QUIMICO**

**Nuestra mascarilla coreana no cuenta con ningún químico en su composición, cuenta con tela ATB- UV+ ANTIBACTERIANA , recubrimiento de plata fina aprobados por la FDA (USA) cuenta con certificación KATRI del laboratorio del gobierno de Corea del Sur. Permite el uso continuo por más de 8 horas,, es 100 veces lavable, por lo tanto REUTILIZABLE, es de fácil secado, el sudor seca rápido y permite conversar y respirar sin problemas**

**CONSULTA: Se puede retirar este punto y/o requisito del proceso?**

RPTA: Se debe cumplir las Especificaciones Técnicas requeridas en numeral 2.

• **La capa intermedia debe ser esponjosa con alta densidad de fibra y tener acabado funcional con producto químico para brindar seguridad biológica, por ejemplo ISys AG o superior. El producto químico debe ser aceptado por el Estándar OEKO-TEX.**

**CONSULTA: Se puede retirar este punto y/o requisito del proceso?**

RPTA: Se debe cumplir las Especificaciones Técnicas requeridas en numeral 2.

• **La capa interna no debe tener acabo funcional con producto químico. • Material de la correa o arnés: Elástico. • No debe contar con válvula de exhalación.**

**NUESTRA MASCARILLA CUENTA CON UN BOTON REGULADOR Y CON LA CORREA ARNES DE TELA. SIENDO ERGONOMICANTE ADAPTABLE**

**CONSULTA: Se puede retirar este punto y/o requisito del proceso?**

RPTA: Se debe cumplir las Especificaciones Técnicas requeridas en numeral 2.